PROJETS PROFESSIONNELS ETUDIANTS

LICENCE, MASTER & CERTIFICATS PROFESSIONNELS CYCLE LONG

**OFFRE TECHNIQUE**



**Membres du groupe :** **Encadreur :**

**Elisée DATE-MASSE**

**Wealth Josias KATCHE**

**Amos Kokou KOUGBLENOU**

**Essolizam KEZIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **`REFERENCE** | **IMAGE** | **DESCRIPTION** |
| **PARTIE ACCESS** | | | |
| PAE11230 | **p100** | * Paessler PRTG, Network Monitor Software, licence de surveillance de 1000 capteurs avec maintenance de 12 mois. * Logiciel de surveillance de réseau sans agent. * Surveillez tous les systèmes, appareils, trafic et applications de votre infrastructure informatique |
| P71-08651 |  | * **Fabricant**: Logiciel OEM Microsoft * **Marque** : Microsoft * **Gamme de produits**: Microsoft Windows * **Modèle** : Centre de données serveur 2016 * **Localisation** : Anglais * **Quantité emballée** : 1 * **Famille de logiciels**: Famille Microsoft * **Serveur**: MS Windows * **Version Microsoft** : 2016 * **Édition Microsoft** : Centre de données |
| Kiwi Syslog Server | **square-solarwinds** | * **Vente au détail** : Licences * **Licence** * **Fabricant** : SolarWinds.Net * **Marque** : SolarWinds * **Gamme de produits** : Serveur Kiwi Syslog * **Quantité emballée** : 1 * **Catégorie** : Applications de mise en réseau * **Sous-catégorie** : Réseau - suivi et gestion des performances * **Catégorie de licence** : Licence * **Type de licence** : Licence |
| P1692941 | IMG_256 | * **Type** : Serveur * **CPU** : Intel Xeon E-2234 / 3.6 GHz * **Vitesse maximale en mode Turbo** : 4.8 GHz * **Nombre de coeurs** : Quadricoeur * **Caractéristiques principales du processeu**r : Technologie Intel Turbo Boost, Intel Smart Cache Type de chipset : Intel * **Mémoire vive**   . Taille installée : L3-8 Mo  . Cache par processeur : 8Mo   * **RAM**   .Taille installée : 16 Go / 64 Go (maximum)  .Technologie : DDR4 SDRAM - ECC  . Vitesse nominale de la mémoire : 2666 MHz   * **Contrôleur de stockage**   .Type : 1 x RAID  .Type d'interface du contrôleur : SATA 6Gb/s  .Nom du contrôleur de stockage : HPE Smart Array S100i SR Software RAID  .Nbre de canaux : 4  Niveau RAID : RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10   * **Réseaux**   .Type d'interface (bus) : PCI Express x2  .Ports Ethernet : 2 x Gigabit Ethernet  .Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet  .Normes de conformité : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab   * **Alimentation**   .Tension requise : CA 120/230 V (50/60 Hz)  .Alimentation fournie : 350 Watt   * **Caractéristique d’environnement**   .Température minimale de fonctionnement : 10 °C  .Température maximale de fonctionnement : 35 °C  .Taux d'humidité en fonctionnement : 8-90 % sans condensation |
| 21TLSG34X | **41M7gqF657S._AC_SL1000_** | * **Marque** : ‎TP-Link * **Numéro du modèle de l'article** : ‎TL-SG3428X * **Séries** : ‎JetStream 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots * **Couleur** :‎Noir * **Garantie constructeur** : A vie * **Dimensions de l'article L x L x H** : ‎18 x 44 x 4.4 centimètres * **Poids du produi**t : 2.8 Kilogrammes * **Disponibilité des pièces détachées** : ‎Information indisponible sur les pièces détachées |
| **E**R605 | **3r** | * **Marque** : TP-Link * **Couleur** : ‎Noir * **Connexions** : ‎Wi-Fi * **Distance focale** : ‎RJ-45 ; * **Batterie rechargeable** : ‎Non * **Garantie constructeur** : A vie * **Disponibilité des pièces détachées** : ‎Information indisponible sur les pièces détachées |
| B084Z65BT | IMG_256 | * **Delivery quantity:** 1piece(s) * **Manufacturer:** IT-Tronics * **Cable type:** Network cable Patch cable * **Cable specification:** CAT7 * **Length:** 30m * **Colour Coating:** Black * **Diameter:** 6,4mm * **Material inner** * **Conductor:** Copper * **Construction of inner** * **Conductor:** 4x 2x AWG24/1 (solid) * **Insulation Cores:** PVC * **Insulation Coating:** PVC * **Connection A:** RJ-45 [Stecker} * **Connection B:** RJ-45 [Stecker} |
| 664 177 | p | * Prise RJ45 Cat5e FTP blanche à encastrer * Fixation murale à vis (griffes non fournies). * Livrée complète (mécanisme, plaque de finition, coque de protection) * **Marque** : LEGRAND * **Référence** : 664 177 * **Modèle** : Niloé |
| SH-RJ45A | IMG_256 | * **Longueur**: 1.8M / 5.9 pouce * **Puce principale**: FTDI FT22RL Connecteurs: USB 2.0 mâle, RJ45 * **Signaux de données**: 1-CTS, 2-DSR, -RXD, 4-GND, 5-GND, 6-TXD, 7-DTR, 8-RTS * **La vitesse maximale**: 921600bps * Alimenté par un port USB * Aucun adaptateur d'alimentation externe n'est requis. * Prend en charge la poignée de main automatique * Plug & Play après l'installation unique du pilote |
| RK1833BKM | IMG_256 | * SECURE RACK: 19" server rack cabinet w/adjustable mounting depth up to 30", internal depth of 33", height 35.6"; Locking doors/sides (2 keys inc.); Rolling/Mobile data/IT/enclosure * FULLY ASSEMBLED WITH CASTERS: Pre-built w/casters & levelling feet to offer manoeuvrability & stability; 75 M6 Cage nuts/screws, hook & loop tape & 1U shelf provided to easily mount equipment * DESIGN AND VENTILATION: Strong mesh doors and side panels with vented top allow for airflow; 1U height intervals marked for identification |
| Logitech MK235 | IMG_256 | * **Marque :** Logitech * **Fabricant : ‎**Logitech * **Série :** MK238 * **Dimensions du produit :** 2,05 x 43,55 x 13,75 cm ; 475 grammes * **Piles ‎:** 1 Piles lithium-ion requises. (inclus) * **Numéro de modèle de l'article :** ‎920-007905 * **Est abandonné par le fabricant :** Non * **Couleur :** Noir * **Facteur de forme ‎:** Standard * **Nombre de ports USB 2.0 ‎:** 1 * **Source d'alimentation :** USB * **Système d'exploitation :** Ja * **Description de la batterie :** Alcali * **Les piles sont-elles incluses ? :** Oui * **Contenu énergétique de la batterie au lithium :** 5 wattheures * **Tension de la batterie au lithium :** 1 volt * **Poids de l'article :** 475 g * **ASIN :** B01AUGT964 |
| B096MXR34N | 81skFI+vYiS._AC_SL1500_ | * **Taille d'affichage de l'écran debout :** 24 pouces * **Résolution d'écran : ‎**1920 x 1080 pixels * **Résolution d'écran maximale :**‎ FHD 1920 x 1080 * **Marque :** Dell * **Série ‎:** Ecran Dell 24 - SE2422HX * **Numéro de modèle de l'article :** SE2422HX - V5HXX * **Poids de l'article :** 8,53 livres * **Dimensions du produit :** 21,8 x 7 x 16,5 pouces * **Dimensions de l'article LxLxH :** 21,8 x 7 x 16,5 pouces * **Couleur :** Noir * **Tension :** 100 volts (CA) * **Ordinateurs :** Dell du fabricant * **Date de première disponibilité ‎:** 4 juin 2021 |
| ELP1200FR | IMG_256 | * Eaton Ellipse PRO 1200 - Onduleur - CA 230 V - 750 Watt - 1200 VA 7 Ah - USB - connecteurs de sortie : 8 - 2U - 19" * Format Externe * Nbre de prises 8 prises * Alimentation fournie 500 - 1000 Watt * Autonomie (jusqu'à) 5 - 10 min * Sans interruption Line interactive |
| B07TWJCW6H | 61glPHSupyL._AC_SL1500_ | * **Processeur:** 3,4 GHz core\_i7 * **RAM ‎:** 32 Go ddr3\_sdram * **Disque dur : ‎**512 Go SSD * **Marque de jeu de puces :** Intel * **Description de la carte :** dédiée * **Marque :** Dell * **Série :** Optiplex * **Numéro de modèle de l'article ‎:** 7020 * **Plate-forme matérielle :** ‎PC * **Système d'exploitation** : Windows 10 Pro * **Poids de l'article :** 13,22 livres * **Dimensions du produit :** 12,28 x 3,66 x 11,42 pouces * **Dimensions de l'article LxLxH :** 12,28 x 3,66 x 11,42 pouces * **Couleur** : Noir * **Marque du processeur :** Intel * **Nombre de processeurs :** ‎4 * **Type de mémoire d'ordinateur : ‎**DDR3 SDRAM * **Taille de la mémoire flash :** 512 Go * **Interface de disque dur :** à l'état solide |